**Eisen preferentschap rammen:**

* Rasbalk TE100
* Status volbloed
* Minimaal 3 jaargangen nakomelingen
* Fokwaarde voor worpgrootte minimaal 0,00
* Nauwkeurigheid FW worpgrootte 75% of hoger
* Fokwaarde voor bespiering minimaal 1,00
* Nauwkeurigheid bespiering minimaal 86%
* Fokwaarde voor type minimaal 1,00
* Nauwkeurigheid type minimaal 86%
* Overige fokwaarden voor exterieurkenmerken minimaal 0,00
* Minimaal 5 zonen definitief ingeschreven
* Minimaal 5 zonen voorlopig ingeschreven (andere rammen dan de def. gekeurde rammen)
* Minimaal 40% van het totaal aantal geboren dochters moet een definitieve inschrijving hebben, met een minimum van 25 dieren
* Rekendatum: rondom 1 juni, wanneer de nieuwste fokwaarden zijn berekend

Motivatie:

* Met een minimale fokwaarde van 1,00 voor bespiering en type heb je de echte toppers bij de rammen te pakken voor 2 onderdelen die “typisch” de texelaar zijn.
* De minimale nauwkeurigheid geeft aan dat er veel gegevens in de fokwaarden zijn meegenomen en de fokwaardes zijn hiermee al heel betrouwbaar.
* Alle overige fokwaarden voor exterieurkenmerken hoger dan 0,00 omdat een buitengewoon goed fokkende ram op alle overige kenmerken minimaal niet verslechterend mag fokken.
* De aantallen zonen en dochters moeten dusdanig zijn dat er een goed beeld kan worden gevormd van de fokkerij. Een ram moet minimaal 3 jaargangen nakomelingen kunnen laten zien, dat betekent dat er minimaal 60 dochters in 3 jaar geboren moeten worden.

September 2019.